**Описание**

Стальные панельные радиаторы типа 11 Compact это однорядные отопительные приборы с боковым подключением. Их конструкция предполагает:

* одну панель с теплоносителем;
* один конвектор – дополнительную рифленую поверхность, отдающую тепло;
* верхнюю решетку для выпуска воздуха;
* четыре отверстия для бокового подключения к теплосетям. Верхнее отверстие подключается к входу теплоносителя, через нижнее осуществляется его выход. Отверстия с другой стороны радиатора закрываются воздуховыпускным краном Маевского и заглушкой. Возможен также диагональный вариант подключения.

**Преимущества**

Радиаторы 11 Compact представляют собой самые компактные и в то же время эффективные модели. Их малая глубина и компактный внешний вид связаны с наличием только одной панели с теплоносителем. Эффективность радиаторов типа 11 обеспечена наличием конвектора – ребристой поверхности, которая направляет в помещение разогретый воздух.

**Простая конструкция делает эти радиаторы удобными в эксплуатации:**

* не требуют много места для установки;
* легко очищаются от пыли;
* компактны и эстетичны.

**Применение**

Радиаторы типа 11 Compact рекомендованы для отопления жилых помещений небольшого объема, административных и общественных зданий. Подходят для двухтрубных и однотрубных отопительных систем.

**Технические характеристики:**

* максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
* испытательное давление 1,35 МПа;
* максимальная температура теплоносителя 120 °С.

**Комплектация**

В комплект поставки радиаторов типа 11 Compact входят:

* радиатор;
* кронштейн монтажный  (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
* комплект монтажный;
* упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
* паспорт.

Гарантия производителя на радиаторы типа 11 Compact – 10 лет.